**RIZ.271.1.4.2023 Załącznik nr 3a do SWZ**

Załącznik do oferty

(stanowi integralną część oferty, składany wraz z ofertą)

**Część 3 przedmiotu zamówienia: Zakup sprzętu – maszyn i pojazdów komunalnych służącego realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej - utrzymania dróg i zieleni – ciągnik rolniczy**

**Wymagania techniczno-jakościowe ciągnika**

Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, gotowy do użytku, spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.), posiadający aktualną homologację pozwalającą na dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. z 2015 r. poz. 343 z późn. zm.). Świadectwo homologacji należy dostarczyć najpóźniej w dniu dostawy ciągnika.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania Zamawiającego** | **\*Spełnienie wymagań techniczno – jakościowych / propozycje Wykonawcy** |
| 1 | Rok produkcji 2022 lub 2023 |  |
| 2 | moc znamionowa minimum 120KM - wg. normy ECE-R 120 |  |
| 3 | silnik wysokoprężny 4 lub 6 cylindrowy o pojemności minimum 4,4 l |  |
| 4 | 3 pary wyjść hydraulicznych |  |
| 5 | wydajność hydrauliki zewnętrznej minimum 110 l/min. |  |
| 6 | dodatkowa para złączy hydraulicznych na przedni tuz |  |
| 7 | TUZ przedni z WOM + ładowacz czołowy z amortyzacją o udźwigu min. 2000kg, z łyżką do materiałów sypkich oraz widłami do palet, wysokość podnoszenia min. 4,00m |  |
| 8 | załączanie WOM elektro-hydraulicznie |  |
| 9 | "miękki start" WOM , automatyka załączania WOM  |  |
| 10 | EHR tylnego podnośnika |  |
| 11 | amortyzacja podnośnika w transporcie  |  |
| 12 | zaczep polowy |  |
| 13 | dodatkowy zaczep dolny piton fix |  |
| 14 | zaczep górny automatyczny |  |
| 15 | obciążnik na TUZ - 1000 kg |  |
| 16 | ogumienie: tył minimum 520/70R38; przód minimum 420/70/28 |  |
| 17 | klimatyzacja |  |
| 18 | przekładnia skrzyni biegów - (przód / tył) min. 24/24 |  |
| 19 | WOM tylny minimum - 540/540 Eco/1000 obr/min |  |
| 20 | instalacja pneumatyczna dwuobwodowa + dodatkowo instalacja pneumatyczna jednoobwodowa |  |
| 21 | TUZ tylny: wyposażony w kontrolę szybkości opuszczania tylnego podnośnika oraz blokadę pozycji, dodatkowe przyciski do sterowania umieszczone na tylnych błotnikach |  |
| 22 | dodatkowe przyciski do sterowania WOM, umieszczone na tylnych błotnikach |  |
| 23 | dodatkowe siedzenie pasażera (z homologacją) |  |
| 24 | norma emisji min. EURO 5 |  |
| 25 | oświetlenie robocze LED |  |
| 26 | światło ostrzegawcze |  |
| 27 | radio |  |
| 28 | zdalny system monitorowania pojazdu i zużycia paliwa GPS |  |
| 29 | wlew paliwa zamykany na klucz |  |
| 30 | bezpłatny serwis (z dojazdem do siedziby Zamawiającego) - wymiana filtrów, płynów i innych materiałów eksploatacyjnych/części w okresie gwarancji stanowi koszt Wykonawcy |  |

Nazwa/Marka/ Model/Typ oferowanego ciągnika ……………………………………………

Wymagania dodatkowe:

1. Dostawa do Zamawiającego w cenie zakupu.
2. W terminie dostawy ciągnika wraz z osprzętem należy dostarczyć instrukcje obsługi i konserwacji ciągnika, urządzeń i sprzętu zamontowanego w ciągniku w języku polskim, książki gwarancyjne ciągnika oraz wyposażenia, świadectwo homologacji oraz komplet dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji ciągnika.
3. Szkolenie operatora w zakresie budowy i obsługi ciągnika. Szkolenie odbędzie się w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia dokumenty określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz wykaz punktów serwisowych na terenie kraju uprawnionych do napraw gwarancyjnych.
5. Wykonawca udziela min. 18 miesięcy pełnej gwarancji na ciągnik oraz pług do odśnieżania.
6. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni na własny koszt obsługę serwisową, dojazd do maszyny, niezbędne materiały eksploatacyjne.

**Wraz z niniejszym wykazem i ofertą w terminie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest złożyć:**

 **- instrukcje obsługi, karty katalogowe, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, oświadczenia producenta sprzętu lub inne dokumenty potwierdzające, że oferowane rozwiązania odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SWZ zał. 3a i 3b do oferty. Zamawiający uzna za wystarczające załączenie jednego z w/w dokumentów potwierdzającego, że oferowane rozwiązania odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.**

Nie złożenie niniejszego załącznika wraz z ofertą spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

…………........................................................

*kwalifikowany podpis/podpis zaufany/elektroniczny podpis osobisty*

 *Wykonawcy lub osoby upoważnionej*

Uwaga:

\*- Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

\*- Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku innych wartości niż wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niekorzystne wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ (art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy PZP)

Niniejszy załącznik Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu wraz z ofertą.

Nie złożenie niniejszego załącznika wraz z ofertą spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.